DISEÑO DE LA LOSA APOYADA SOBRE VIGAS

## Características del Proyecto

## Materiales

A continuación, se determinan los materiales usados en el diseño del presente puente y sus especificaciones.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Resistencia [MPa] | Peso específico [kN/m3] |
| Concreto | {{ fc }} | {{ pespecifico\_concreto }} |
| Acero | {{ fy }} | {{ pespecifico\_carpeta\_asfaltica }} |

Tabla 1. Materiales utilizados.

## Dimensiones de las secciones longitudinal y transversal del puente.

En la Figura 2 y Figura 3 se muestran las dimensiones de la sección longitudinal y transversal del puente.

Se debe tener en cuenta que la sección propuesta corresponde a un tablero monolítico de acuerdo con la tabla 4.6.2.3-1.

Figura 2. Sección longitudinal del puente.

Figura 3. Sección transversal del puente.

|  |  |
| --- | --- |
| Dimensión | Cantidad [m] |
| Ancho de carril | {{ ancho\_de\_carril }} |
| Ancho de berma | {{ ancho\_de\_berma }} |
| Ancho de anden | {{ ancho\_de\_anden }} |
| Espesor carpeta asfáltica | {{ espesor\_carpeta\_asfaltica }} |
| Ancho inferior del bordillo | {{ ancho\_inferior\_de\_bordillo }} |
| Ancho superior del bordillo | {{ ancho\_superior\_de\_bordillo }} |
| Altura de bordillo | {{ altura\_de\_bordillo }} |
| Ancho total del puente | {{ ancho\_total }} |

Tabla 3. Dimensiones sección transversal del puente.

# Diseño de losa

## Solicitación de cargas permanentes

### Cargas muertas

Se determinan las cargas provenientes del peso propio de la losa y el peso de la carpeta asfáltica:

|  |  |
| --- | --- |
| Carga | [kN] |
| Concreto | {{ DC }} |
| Carpeta asfáltica | {{ DW }} |

### Momentos máximos

#### Por cargas permanentes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de carga | Momento máximo | [ kNm/m ] |
| Concreto |  | {{ MDC }} |
| Carpeta asfáltica |  | {{ MDW }} |

#### Por cargas transitorias

Figura 4. Posición de los ejes del camión de diseño (360kN) que produce el máximo momento del puente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Momento positivo [kNm/m] | Ver tabla A.4 | {{ MLLIMpos }} |
| Momento negativo [kNm/m] | Ver tabla A.4 | {{ MLLIMneg }} |

## Diseño a flexión

### Cálculo de armadura para resistir el momento máximo positivo

Estado límite de resistencia I

Se supone que los factores modificadores de carga (1.3.2) son:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Momento de diseño (Mu) |  | {{ Mupos }} kNm/m | Límite de resistencia I , tabla 3.4.1-1 |
| d | Recubrimiento de {{ recub }} cm | {{ d }} m |  |
| Cuantía de acero |  | {{ cuantia\_kN\_pos }} |  |
| Área de acero de refuerzo |  | {{ As\_flexion }} cm² |  |
| Número de barras #8 |  | {{ No\_barras\_5\_flexion\_pos }} |  |
| Separación |  | {{ espac\_arm\_prin\_flexion\_pos }} cm |  |

### Verificación del factor Φ=0,9 para el diseño a flexión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profundidad del bloque de compresiones (a) |  | {{ a\_f\_pos }} m |
| Profundidad del eje neutro (c) |  | {{ c\_f\_pos }} m |
| Deformación unitaria total |  | {{ defor\_total\_pos }} |

En consecuencia, se verifica que Φ=0,90 (Figura C5.5.4.2.1-1)

### Cálculo de armadura para resistir el momento máximo negativo

Estado límite de resistencia I

Se supone que los factores modificadores de carga (1.3.2) son:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Momento de diseño (Mu) |  | {{ Muneg }} kNm/m | Límite de resistencia I , tabla 3.4.1-1 |
| d | Recubrimiento de {{ recub }} cm | {{ d }} m |  |
| Cuantía de acero |  | {{ cuantia\_kN\_neg }} |  |
| Área de acero de refuerzo |  | {{ As\_flexion\_neg }} cm² |  |
| Número de barras #8 |  | {{ No\_barras\_5\_flexion\_neg }} |  |
| Separación |  | {{ espac\_arm\_prin\_flexion\_neg }} cm |  |

### Verificación del factor Φ=0,9 para el diseño a flexión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profundidad del bloque de compresiones (a) |  | {{ a\_f\_neg }} m |
| Profundidad del eje neutro (c) |  | {{ c\_f\_neg }} m |
| Deformación unitaria total |  | {{ defor\_total\_neg }} |

En consecuencia, se verifica que Φ=0,90 (Figura C5.5.4.2.1-1)

## Armadura de distribución para las losas con armadura principal perpendicular a la dirección de tráfico (9.7.3.2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Armadura de distribución |  | {{ Armadura\_de\_distribucion }} |
| Área de acero de distribución |  | {{ As\_Armadura\_de\_distribucion }} cm² |
| Número de barras #4 |  | {{ No\_barras\_4\_dist }} |
| Separación |  | {{ espac\_arm\_dist }} cm |

## Armadura mínima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de rotura del concreto (fr) |  | {{ fr }} MPa | Según 5.4.2.6 |
| y |  |  | Según 5.7.3.3.2 |
| Módulo elástico de la sección (Sc) |  | {{ Sc }} m3 |  |
|  |  | {{ Mcr }} kNm/m | 5.7.3.3.2.1 |

Se comprueba que se cumple:

## Control de fisuración (5.7.3.4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor de exposición ( |  | 1 | clase 1, según 5.7.3.4 |
|  |  |  |  |
|  |  | {{ beta\_s }} |  |
| Momento producido por el estado límite de servicio I |  | {{ Msi }} kNm/m | 3.4.1.1-1 |
| Módulo de elasticidad del concreto |  | {{ E\_concreto }} MPa | 5.2.4.2 |
| Módulo de elasticidad del acero |  | 200000 MPa | 5.4.3.2 |
| Relación modular |  | {{ rel\_mod }} |  |
| Tomando momentos con respecto al eje neutro de la sección |  | {{ X\_cf }} m |  |
| Momento de inercia de la sección fisurada |  | {{ I\_c }} m4 |  |
| Esfuerzo actuante sobre el acero, producido por el momento de servicio MSI () |  | {{ fss }} MPa |  |
| Espaciamiento máximo del refuerzo en la capa más cercana a la fibra extrema a tracción |  | {{ espac\_control\_fisuracion }} cm |  |

La separación, centro a centro de las barras #8 es {{ espac\_arm\_prin\_flexion }} cm, menor que {{ espac\_control\_fisuracion }} cm, por lo que el diseño es satisfactorio.

En consiguiente la separación libre entre barras es: {{ espac\_arm\_prin\_flexion }} cm – 2,54 cm= {{ espac\_libre }} cm.

Por otra parte, la Norma CCp-14 determina en 5.10.3 el siguiente espaciamiento mínimo de la armadura para concreto vaciado in situ:

* 1,5 veces el diámetro de las barras: 1,5\*2,54 cm=3,81 cm< {{ espac\_libre }} cm
* 1,5 veces el tamaño máximo del agregado (3/4 pulg): 1,5\*1,905 cm =2,86 cm< {{ espac\_libre }} cm
* 38 mm < {{ espac\_libre }} cm

## Armadura por retracción de fraguado y temperatura ( 5.10.8 ).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Armadura de retracción y temperatura |  | {{ As\_retytemp }} mm²/m. | Debe cumplir: |
| Número de barras #4 |  | {{ No\_barras\_3\_retytemp }} |  |
| Separación |  | {{ espa\_arm\_retytemp }} cm |  |

Se dispone, en ambas direcciones de la cara superior de la losa, una armadura de retracción y fraguado mayor que la mínima:

Separación máxima del refuerzo de acuerdo con 5.10.8:

* Tres veces el espesor del elemento estructural (3 × {{ h }} m = {{ h3 }} m) o 0,45 m

Para muros o zapatas con alturas mayores que 0,45 m. 0.3 m

## Diseño a flexión de franja exterior

### Ancho de franja equivalente en franja exterior

De acuerdo con el articulo 4.6.2.1.3-1 se debe tomar como ancho de franja equivalente:

En consecuencia:

Se toma el menor valor: = {{ E\_borde }} m

### Cargas muertas en franja exterior

Se determinan las cargas provenientes del peso propio de la losa, la barrera de tráfico y el peso de la carpeta asfáltica:

|  |  |
| --- | --- |
| Carga | [kN/m] |
| Concreto | {{ DC\_ext }} |
| Barreras | {{ DC\_barrera }} |
| Bordillo | {{ DC\_bordillo }} |
| Carpeta asfáltica | {{ DW\_ext }} |

### Momento máximo:

#### Cargas permanentes

MDC = {{ MDC\_ext }} kNm/m

MDW = {{ MDW\_ext }} kNm/m

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de carga | [ kNm/m ] |
| Concreto | {{ MDC\_ext }} |
| Carpeta asfáltica | {{ MDW\_ext }} |

#### Por cargas transitorias

La carga de rueda para el camión de diseño (360kN) es 80 kN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Momento por carga viva () |  | {{ MLLIM\_ext }} kNm/m |

### Determinación de armadura a flexión de la franja exterior

Estado límite de resistencia I

Se supone que los factores modificadores de carga (1.3.2) son:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Momento de diseño (Mu) |  | {{ Mu\_ext }} kNm/m | Límite de resistencia I , tabla 3.4.1-1 |
| d | Recubrimiento de {{ recub }} cm | {{ d }} m |  |
| Cuantía de acero |  | {{ cuantia\_ext }} |  |
| Área de acero de refuerzo |  | {{ As\_flexion\_ext }} cm² |  |
| Número de barras #8 |  | {{ No\_barras\_5\_flexion\_ext }} |  |
| Separación |  | {{ espac\_arm\_prin\_flexion\_ext }} cm |  |